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第一卷

第一章  招标公告
华夏银行沈阳分行私人银行客户专属服务场所装修工程项目公开招标公告

（招标编号：JYZX-ZB-LN-2026-00149）

项目所在地区：辽宁省,沈阳市

一、招标条件

本华夏银行沈阳分行私人银行客户专属服务场所装修工程项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金220.00万元，招标人为华夏银行沈阳分行。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模：华夏银行沈阳分行私人银行客户专属服务场所装修工程项目，具体详见工程量清单及图纸中内容。
范围：本招标项目划分为1 个标段，本次招标为其中的：

(001)华夏银行沈阳分行私人银行客户专属服务场所装修工程项目;

三、投标人资格要求

 华夏银行沈阳分行私人银行客户专属服务场所装修工程项目的投标人资格能力要求：

1．具有独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

投标人在投标期间没有被列入“信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）”列为“重大税收违法失信主体”、在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）没有被列为“失信被执行人”；在“国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn）”没有被纳入“列入严重违法失信名单（黑名单）信息”；在“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”没有被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”（注:重大违法记录指：违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（200万元以上）等行政处罚）
6．如供应商之间存在关联关系，不得参加同一标段或者未划分标段的同一项目。
注：投标人之间存在关联关系的指以下情况：

（1）参与同一标段投标的投标人之间相互持股比例超过20%（含）；

（2）法定代表人（单位负责人）为同一人；
（3）关键管理人员（法人、董事长、董事、股东、监事、总经理）在参与同一标段投标的投标人之间任职。
注：投标人按照资格审查附件（一）投标文件格式如实填写，并附相关证明材料。
7．被我行列入暂停使用、禁用、退出、强制退出期限内的供应商，不得准入（以招标人提供的黑名单为准）。

8．特定资格要求：

（1）投标人资质：具有建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质与特种工程（结构补强）专业施工承包资质，具备安全生产许可证证书，且在有效期内
（2）项目经理资格：拟投入项目经理具备建筑工程专业二级（含）以上注册建造师资格、安全生产考核合格，并与投标人具有劳动合同关系，同时提供且其现阶段无在建项目承诺书。
（3）业绩要求：自2023年1月1日以来，承建过不低于100万元的类似装修施工业绩（业绩以合同签订日期为准，须提供合同协议书复印件）
（4）企业财务要求：投标人商业信用、财务状况良好，未处于被责令停业、财产被接管、冻结破产状态，提供近三年（2023-2025年）的经第三方审计的财务报表（含资产负债、利润、现金流量表）。如近三年任意一年净利润为负的，需提供情况说明解释原因。

（5）2023年1月1日至投标截止时间，未发生过重（特）大工程质量责任事故且受相应行政处罚的或重（特）大安全生产责任事故且受相应行政处罚的。投标人应提供国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn）和信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）中关于“行政处罚”的相关截图，查询时间：自本招标公告发布之日起至投标截止时间止，最终查询结果以代理机构于开标当天查询结果为准。

（6）未与招标人存在利害关系等可能影响评审公正性（提供声明函）。

（7）2023年1月1日至今未有欠税记录。

注：投标人按照资格审查附件（二）投标文件格式如实填写，并附相关证明材料。
（8）未有股权质押或出质（比例超20%）股权冻结情形。

     注：投标人应提供国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn）中关于“动产抵押登记信息”和“股权出质登记信息”的相关截图，查询时间：自本招标公告发布之日起至投标截止时间止，最终查询结果以代理机构于开标当天查询结果为准。
（9）2023年1月1日至今未有诉讼、仲裁及执行且会影响本项目合同履约的情形。

注：投标人按照资格审查附件（三）投标文件格式如实填写，并附相关证明材料。
（10）无不履行社会责任而被通报的情况（承诺函格式自拟）。
本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2026 年9月3 日 09 时00 分到2026 年9 月10日 16 时00 分

获取方式：投标供应商采取发送电子邮件方式提交报名材料，邮件主题：项目名称+项目编号+公司名称；邮件内容：列明公司名称、法定代表人或授权代表人姓名及联系方式；邮件附件：需采用A4纸幅面，将报名材料加盖企业鲜章，按顺序制作成1个PDF格式文件，文件名称与主题一致，复印件扫描无效。报名材料审核通过后，采购机构联系人向供应商邮箱发送招标文件电子版；审核未通过的，采购机构联系人以邮件形式回复审核情况，供应商可在招标文件申领时间内重新提交材料。采购机构或代理机构邮箱：407933790@qq.com。申领招标文件时需提供以下材料：（1）营业执照副本（复印件并加盖公章）；（2）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书（附授权代表身份证复印件）；（3）报名费转账凭证。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2026 年9月24 日 09 时30分

递交方式：辽宁省沈阳市和平区南二马路40 号中国建设银行辽宁省分行10 楼纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2026 年9月24日 09 时30 分

开标地点：辽宁省沈阳市和平区南二马路40号辽宁省建行10楼

七、其他

售价：文件售价 500 元/份，售后不退，逾期不售。 

支付方式：网上转账 

开户行：中国建设银行股份有限公司沈阳中山支行 

户名：建银工程咨询有限责任公司辽宁分公司 

账号：21050136000809003767 

备注：转账时，请在汇款用途栏备注“2026-00XXX”标书款。

八、发布公告的媒介

本次招标公告在《中国招标投标公共服务平台》以及华夏银行官网（www.hxb.com.cn）、金采网（www.cfcpn.com）、中国采购与招标网（www.chinabidding.cn）上同时发布。

九、监督部门

本招标项目的监督部门为 /。

十、联系方式

招 标 人：华夏银行股份有限公司沈阳分行

地    址：沈阳市沈河区青年大街51号

联 系 人：史先生

电    话：024-22970026

电子邮件： /
招标代理机构：建银工程咨询有限责任公司

地    址：  辽宁省沈阳市和平区南二马路40 号中国建设银行辽宁省分行10 楼

联 系 人：  陈东、童磊

电    话：  024-22782331

电子邮件：  /

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	招标人：华夏银行股份有限公司沈阳分行

联系人：史先生
电
话：024-22970026

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：建银工程咨询有限责任公司

地址：辽宁省沈阳市和平区南二马路40号建设银行10楼

联系人：陈东、童磊

电
话：024-22782331
电子邮件：407933790@qq.com

	1.1.4
	项目名称
	华夏银行沈阳分行私人银行客户专属服务场所装修工程项目

	1.1.5
	建设地点
	辽宁省沈阳市沈河区青年大街51号商贸总部大厦华夏银行沈阳分行2楼

	1.1.6
	建设规模
	华夏银行沈阳分行私人银行客户专属服务场所装修工程项目，具体详见工程量清单及图纸。

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	华夏银行沈阳分行私人银行客户专属服务场所装修工程项目，具体详见工程量清单。

	1.3.2
	计划工期
	90日历天，具体开竣工日期由中招标人和中标人签订合同时确定。

	1.3.3
	质量要求
	合格

	1.3.4
	工程承包方式
	包工包料

	1.3.5
	工程合同形式
	采用固定总价合同。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	详见招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受。

	1.9.1
	踏勘现场
	时间另行通知。

注：投标人领取招标文件后，投标人自行安排踏勘现场，投标人应通过现场踏勘对项目现场情况进行全面、详细的了解。

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	偏离
	不允许重大偏离，重大偏离由评标委员会根据招标文件的规定予以确认。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标文件的澄清（答疑）、招标文件的修改及补充通知等

	2.2.2
	投标截止时间
	2026年9月24日09：30时

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	在每次收到招标文件澄清后应在24小时内以书面形式回函，确认已收到该补充通知。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	在每次收到招标文件修改后应在24小时内以书面形式回函，确认已收到该补充通知。

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	⑴投标文件应由第一卷（商务和综合部分）和第二卷（技术部分）两部分文件组成。

⑵投标人递交的投标文件应包括但不限于如下资料：

第一卷  商务及综合部分

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、联合体协议书（不适用）

五、项目经理无在建项目承诺书

六、投标保证金

七、已标价工程量清单

八、项目管理机构

九、拟分包项目情况表

十、资格审查资料

十一、其他材料

按招标文件规定提交的其它材料及投标人补充的其它材料

第二卷  技术部分

十二、施工组织设计

未尽事宜，详见第八章相关要求和招标

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金金额：20000元（人民币）

投标保证金递交方式：电汇，投标保证金应由投标人本单位基本账户转出，在投标截止前交到招标代理机构指定的帐户，并注明所投项目名称（如因支票退票或其它原因导致投标人的投标保证金未按期到达招标代理机构指定的帐户，责任由投标人自负）

保证金收款人银行信息：

收款单位：建银工程咨询有限责任公司辽宁分公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司沈阳中山支行

银行账号：21050136000809003767

汇款请注明字样：“2026-00149保证金”
*不接受以个人账户汇入招标代理机构账户的保证金

对未按要求提交投标保证金的投标人，招标人将视为不响应投标而按废标处理。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	-

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	-

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	-

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	按招标文件给定的格式进行签字或盖章，签字用不褪色的墨水书写，签字及盖章应清晰易于辨认。

	3.7.4
	投标文件份数
	副本4份；正本1份；PDF格式电子版一份（技术文件、商务文件及清单等所有投标文件内容在同一个PDF文件中，不得分开，电子版为投标文件正本签字盖章后的PDF扫描件）。

	3.7.5
	装订要求
	投标人应将投标文件装订成册。投标文件中第一卷（商务和综合部分）和第二卷（技术部分）可以装订在一起，也可以分别装订。投标文件应编制目录，不得活页装订。否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。投标文件的封面上应清楚写明投标人的名称、正本或副本等。

	4.1.1
	投标文件的密封
	投标人应将投标文件的“正本”、“副本”分别包封；再将它们共同包封在一个外层包封中。

	4.1.2
	投标文件的标记
	内层和外层包封都应写明投标人的名称与地址、项目名称、正本或副本，并注明开标时间以前不得开封。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	建银工程咨询有限责任公司（辽宁省沈阳市和平区南二马路40号建设银行10楼）。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2026年9月24日09：30时
开标地点：建银工程咨询有限责任公司（辽宁省沈阳市和平区南二马路40号建设银行10楼）。

	5.2
	开标程序
	密封情况检查：投标人代表和监督部门代表共同检查。

开标顺序：按递交投标文件的先后顺序

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。 

评标专家确定方式：随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：3人。

	7.3.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：否

(要求

履约保证金的形式：电汇，支票

履约保证金的金额：最终结算金额的3%
履约保证金退还时间：
开 户 名：

开 户 行：

账    号：

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	付款方式：组织进场前期准备工作完成付30%预付款，工程进度达到70%后，支付至合同款60%，工程结束审计，支付至审计后金额与合同金额取最小值的97%,剩余3%作为质保金，保质期结束后无息返还。

	10.3
	质保要求：质保期两年，自竣工验收合格之日起计算。

	10.4
	招标文件的澄清与修改：

招标文件、招标文件的澄清（答疑）、招标文件的修改及补充通知内容均以书面的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清（答疑）、招标文件的修改及补充通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）为准。

	10.5
	合同授予标准：

（1）招标人应确定排名第一名的中标候选人为中标人，排名第一名的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，或选择重新组织招标。

（2）排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，或选择重新组织招标。

（3）排名第三名的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人可以重新组织招标。

	10.6
	本项目设立招标控制价，项目控制价为220万元，投标人的投标报价超出招标控制价的，招标人不予接受，按废标处理。

	10.7
	中标人作为各项验收工作的责任人，必须保障本项目通过任何工程验收（包括消防工程）并负责支付与此相关的一切费用。统筹保证按甲方要求规定的时间内取得相关验收合格手续，保证办公场所如期投入使用，本项为实质性要求。

	10.8
	1、异议（投诉）

（1）潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出，否则视为投标人已对招标文件全部内容予以理解，同意并无任何异议。如果投标人未在规定时间内再对招标文件提出异议，招标人和招标代理机构不予受理；

（2）投标人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出，否则视为投标人已对中标结果予以理解，同意并无任何异议。如果投标人未在规定时间内再对中标结果提出异议，招标人和招标代理机构不予受理；

（3）如有异议，投标人在法定异议期内一次性提出针对同一招标程序环节的异议，应提供书面异议文件，并说明基本事实依据、诉求，提供有效线索和相关证明材料，异议文件加盖投标人公章并由法定代表人或授权委托人签字，否则不予受理。招标人或招标代理机构不接受邮寄投诉材料。招标人或代理机构不接受自然人或非参与投标的法人所提出的投诉或异议；也不接受未提出异议的投诉。

（4）如投标人无事实或依据而恶意进行异议或投诉，干扰正常招标投标活动的，除按国家有关规定处理外，给招标人或招标代理机构造成损失的，招标人或招标代理机构有权从投标保证金中扣除，造成损失超过投标保证金数额的，招标人或招标代理机构有权要求进一步赔偿损失；

（5）招标文件评标办法中如果以相关部门或单位出具的证明材料为评审依据的，投标人对中标候选人开具的证明材料有异议的，投标人应对出具证明材料的相关部门或单位提出质疑或投诉以寻求本单位的合法权益不受侵害，招标人和招标代理机构不予受理但证明材料造假的除外。

	10.8
	招标代理机构的服务费：

招标代理机构向向中标方收取招标代理服务费。按差额定率累进法计算，由中标单位在中标通知书下达前一次性支付给招标代理机构。投标人应将此部分费用考虑在投标报价中，但不单独列项。

收费标准：按照《国家计委关于印发(招标代理服务收费管理暂行办法)的通知》(计价格[200211980号)文件规定的采购代理服务收费标准下浮25%计算。
招标代理服务费不足5000元，按5000元收取。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本工程招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本工程建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本工程建设规模：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求、承包方式及合同形式

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本工程的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本工程的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4本工程承包方式：见投标人须知前附表。

1.3.5本工程合同形式：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表。

（3）其他资质要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本工程中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人； 

（5）为本工程提供招标代理服务的； 

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定投标人自行组织踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单

（6）图纸（如有）； 

（7）技术标准和要求； 

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。 

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

第一卷  商务及综合部分

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、联合体协议书（不适用）

五、项目经理无在建项目承诺书

六、投标保证金

七、已标价工程量清单

八、项目管理机构

九、拟分包项目情况表

十、资格审查资料

十一、其他材料

按招标文件规定提交的其它材料及投标人补充的其它材料

第二卷  技术部分

十二、施工组织设计

未尽事宜，详见第八章相关要求和招标文件其他相关要求。

注：投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（三）目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价要求见前附表。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改 “工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 未中标人的投标保证金将在招标人与中标人签署合同书后5个工作日内，予以退还（无息）。

3.4.4中标人的投标保证金，在递交履约保函并签订合同协议书后5个工作日内退还（无息）。

3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书〔工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6 备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的密封：见投标人须知前附表。 

4.1.2 投标文件的标记：见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标，开标由招标代理机构主持。所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、工程名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

    ⑺投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

 ⑻开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审

7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐三名中标候选人。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

7.4.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8. 重新招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函
	按招标文件规定的格式填写，有法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位公章

	
	
	法定代表人身份证明
	加盖单位公章

	
	
	授权委托书
	有法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章（法定代表人投标的除外）

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价（以投标函为准）

	2.1.2
	资格评审标准
	1营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供承诺函，格式自拟

	
	
	3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
	提供承诺函，格式自拟

	
	
	4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
	投标人提供自开标之日起前六个月内任意一个月依法缴纳税收的凭证原件扫描件并加盖公章和开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据

	
	
	5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
	投标人须提供下列截图，以招标代理机构现场查询为准。

未被“信用中国”网站列入重大税收违法失信主体；

未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；

未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录

未被“国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn）”纳入“列入严重违法失信名单（黑名单）信息

	
	
	6．如供应商之间存在关联关系，不得参加同一标段或者未划分标段的同一项目。
注：投标人之间存在关联关系的指以下情况：

（1）参与同一标段投标的投标人之间相互持股比例超过20%（含）；

（2）法定代表人（单位负责人）为同一人；

（3）关键管理人员（法人、董事长、董事、股东、监事、总经理）在参与同一标段投标的投标人之间任职。

	投标人按照资格审查附件（一）投标文件格式如实填写，并附相关证明材料。


	
	
	7．被我行列入暂停使用、禁用、退出、强制退出期限内的供应商，不得准入
	以招标人提供的黑名单进行判定。

	
	
	8.特定资格要求：

（1）投标人资质：具有建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质与特种工程（结构补强）专业施工承包资质
	1）具有建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质与特种工程（结构补强）专业施工承包资质
2）具备有效的安全生产许可证；

注：以上证书均为有效期内的，如延期或者行政主管部门有延期文件，须附在投标文件中

	
	
	8.特定资格要求：                 （2）项目经理资格：拟投入项目经理具备建筑工程专业二级（含）以上注册建造师资格、安全生产考核合格，并与投标人具有劳动合同关系，同时提供且其现阶段无在建项目承诺书。
	1）项目经理必须具备二级及以上注册建造师资格（建筑工程专业），并具备有效的安全生产考核合格证书

2）提供劳动合同复印件附在投标文件中

3）提供项目经理无在建项目承诺书。

	
	
	8.特定资格要求：

（3）业绩要求：自2023年1月1日以来，承建过不低于100万元的类似装修施工业绩
	投标人提供合同协议书复印件加盖公章，日期以合同签订日期为准

	
	
	8.特定资格要求：                 （4）企业财务要求：投标人商业信用、财务状况良好，未处于被责令停业、财产被接管、冻结破产状态
	投标人提供近三年（2023-2025年）的经第三方审计的财务报表（含资产负债、利润、现金流量表）。如近三年任意一年净利润为负的，需提供情况说明解释原因，格式自拟。

	
	
	8.特定资格要求：

（5）2023年1月1日至投标截止时间，未发生过重（特）大工程质量责任事故且受相应行政处罚的或重（特）大安全生产责任事故且受相应行政处罚的。
	投标人应提供国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn）和信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）中关于“行政处罚”的相关截图，查询时间：自本招标公告发布之日起至投标截止时间止，最终查询结果以代理机构于开标当天查询结果为准。

	
	
	8.特定资格要求：

（6）未与招标人存在利害关系等可能影响评审公正性
	投标人提供声明函，格式自拟

	
	
	8.特定资格要求：

（7）2023年1月1日至今未有欠税记录。
	投标人按照资格审查附件（二）投标文件格式如实填写，并附相关证明材料。

	
	
	8.特定资格要求：

（8）未有股权质押或出质（比例超20%）股权冻结情形。
	投标人应提供国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn）中关于“动产抵押登记信息”和“股权出质登记信息”的相关截图，查询时间：自本招标公告发布之日起至投标截止时间止，最终查询结果以代理机构于开标当天查询结果为准。

	
	
	8.特定资格要求：

（9）2023年1月1日至今未有诉讼、仲裁及执行且会影响本项目合同履约的情形。
	投标人按照资格审查附件（三）投标文件格式如实填写，并附相关证明材料。

	
	
	8.特定资格要求：

（10）无不履行社会责任而被通报的情况
	提供承诺函，格式自拟

	2.1.3
	响应性评审标准
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	招标控制价
	投标报价不高于招标控制价

	
	
	已标价工程量清单
	投标文件中所报工程量清单内容应与招标文件提供的工程量清单一致

符合 “工程量清单”给出的范围及数量，不可竞争费用符合招标文件要求；

封皮加盖注册造价师盖章并签字（如为委托第三方造价咨询机构编制，须附委托协议及注册造价师证书）。

	
	
	其它
	不存在“评标委员会共同确定有实质上不响应招标文件要求的”的情形

	2.2.1
	分值构成

（总分100分）
	经济标：50分；

技术标：37 分；

资信标：13分；

	2.2.2

（1）
	评标价确定方法
	评标价＝开标一览表大写投标报价（或经投标人确认的修正后的投标报价）。

说明：除招标文件特殊规定外，有关报价入围基准值、评标基准价的计算应用的投标报价一般均指评标价。

	2.2.2

（2）
	评标基准价计算

方法
	详见评分标准

	2.2.3
	投标报价的偏差率

计算公式
	详见评分标准

	条款号
	评分因素
	标准分
	评分标准

	2.2.4（1）
	投标报价
	投标报价
	50
	1.评标基准价的确定：

（1）参与投标单位≤4家时，评标基准价为所有投标人的投标报价算术平均值。

（2）参与投标单位>4家时，评标基准价为：去掉一个投标报价中的最高价、一个投标报价中的最低价，剩余投标人的投标报价算术平均值。

2.计算报价得分：

投标单位的投标价等于基准价时，此项得满分（50分）。

投标单位的投标价低于基准价时，此项得分＝ 50-（1-投标价/基准价）×100×0.25，扣完为止。

投标单位的投标价高于基准价时，此项得分＝50-（投标价/基准价-1）×100×0.5，扣完为止。

投价得分精确至小数点后两位。

	2.2.4（2）
	技术部分
	施工技术方案
	15
	1.施工技术方案完整性。投标人施工技术方案须结合本项目实际编制，内容应至少包括建筑装饰工程、电气工程、消防工程、水暖工程、软装工程、综合布线等5项，方案贴合项目实际，内容清晰、措施规范合理、科学可行。根据描述酌情评分（0.1-5分）：
优秀：3-5分；良好1-2.9分；一般0.1-1分；此项无描述：0分。

注：本条款内容未针对本项目进行详细编制或套用性编制，不得分。

2.施工技术方案可行性。该方案包括对于工程特点、重点与难点描述的准确性及相应针对性措施；对于重点、难点或施工图以外事先未可预见的施工问题描述及措施；对于软装工程项内装饰工艺品、挂画、壁柜等具体款式材质配置相关与甲方、设计师沟通协商的工作流程规定、意见采纳原则等内部制度。根据描述酌情评分（0.1-10分）：

优秀：7-10分；

良好4-6.9分；

一般得0.1-3.9分；

此项无描述：0分。

	
	
	工程质量及进度管控
	8
	1.施工进度安排。具有完整合理的工程进度计划，明确了对本工程的工期保证措施，具有合理可行的赶工措施，考虑到供暖、节假日等时间安排。根据描述酌情评分（0.1-4分）：

优秀：3-4分；

良好：1-2.9分；

一般：0.1-1分；

此项无描述：0分。

2.施工质量把关措施。对关键技术、工艺进行深入表述，对施工中确保各环节质量达标的管控安排，配套措施切实、可行、得力。根据描述酌情评分（0.1-4分）：

优秀：3-4分；

良好：1-2.9分；

一般：0.1-1分；

此项无描述：0分。

	
	
	人员管理及器械配置
	5
	1.现场人员配备

（1）施工现场须配备不少于12人的施工队伍，必须包括质量员≥1人、安全员≥1人、施工员≥1人。配备齐全得1分，不齐全得0分

注：

投标人提供现场人员名单，格式自拟

质量员、施工员、安全员提供劳动合同及专业人员职业培训合格证
项目经理不计算在内；
（2）施工现场配备项目经理，具备“建筑施工专业中级工程师（含）职称”:得1分；具备“建筑施工专业副高级及以上职称”:得2分； 注：提供职称证书复印件并加盖公章。未按要求提供不得分。

2.现场器械配置

投标人提供本项目现场施工机械设备配置方案，列明主要设备名称，说明设备对应本项目施工工序及使用场景。根据描述酌情评分（0.1-3分）：

优秀：2-3分；

良好1.1-1.9分；

一般0.1-1.0分；

此项无描述：0分。

	
	
	安全文明施工管控
	9
	1.制定安全施工管控措施。防火防盗、保卫、场内外及周边设施保护、地下管线保护等安全措施完整、清晰、详细；施工与办公安环境全隔离防护措施明确；安全生产措施全面、有效。根据描述酌情评分：

优秀：2-3分；

良好1.1-1.9分；

一般0.1-1.0分；

此项无描述：0分。
2.有针对本工程的环境保护事故防治措施，包括但不限于扬尘治理、垃圾处置、施工材料搬运等方案和措施。根据描述酌情评分（0.1-3分）：

优秀：2-3分；

良好1.1-1.9分；

一般0.1-1.0分；

此项无描述：0分。

3.安全文明施工管理要求明确，针对施工人员施工、休息、用餐等管理过程要求明确，具体施工全程禁烟管理要求及与相应人员的制约手段。根据描述酌情评分（0.1-3分）：

优秀：2-3分；

良好1.1-1.9分；

一般0.1-1分，

此项无描述：0分。

	2.2.4（3）
	资信部分


	维保方案及售后服务
	3
	在满足招标文件的前提下，每增加1年免费质保期加1分，最多加3分。

注：投标人提供承诺函加盖公章附在投标文件中

	
	
	企业业绩
	10
	2023年1月1日至开标日，投标人已完成或正在执行的与本项目类似的成功案例，需提供合同复印件（投标人加盖公章）。每个案例得2分，此项最高得10分。日期以合同签订日期为准。

注：资格业绩不计算在内。


1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）资信部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）资信部分评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对资信部分计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

建筑装饰工程施工协议
甲方（发包人）：华夏银行股份有限公司沈阳分行
法定代表人/负责人：赵荣伟
地址：沈阳市沈河区青年大街51号

联系人：史连魁

电话：024-22970016              
传真：024-22970018
邮政编码：110014
乙方（承包人）： 
法定代表人/负责人：

地址：

联系人：
电话：   
传真：
邮政编码：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定，甲、乙双方经友好协商达成如下约定：
第一条　工程概况
1.1工程名称：                                                
1.2工程地点：                                                
1.3工程范围：具体参见甲方发包文件、发包施工图纸及工程量清单。
1.4工程承包方式：包工包料。乙方按照本协议要求购置工程材料（工程材料经甲方及监理单位验收确认后方可使用）、负责组织施工并保证整体工程竣工验收合格。
1.5现场施工工期：    年   月   日至    年   月   日，共计   天，要求具备使用条件。
1.6质量等级：            
1.7程价款：本工程为     包死       价，合同金额（含税）为人民币（大写）          ，(小写)￥            元。如因现场情况变化，经双方协商一致变更设计，因此而产生的工程增项金额不得超过包死价的5%。其中：
（1）安全文明施工费（含税）：
人民币（大写） ；                
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）  零  (¥  0    元)；

（3）专业工程暂估价金额（含税）：
人民币（大写） ；
（4）暂列金额（含税）：
人民币（大写） 。
1.7.1工程施工完成后进行审计，最终结算金额按照审计后的审定金额、乙方的送审金额二者取低作为最终结算金额，且不得超过包死价。甲方最终结算付款前，乙方需向甲方开据符合最终结算金额的增值税专用发票，甲方需按乙方提供的收款信息进行款项支付。乙方未提供发票或提供的发票不符合法律或者甲方要求的，甲方有权拒绝支付且不视为甲方违约：

收款人名称：
收款人账号： 
收款人开户行： 
该合同价款包括除6.14条以外的其他一切与本工程施工相关的费用。

工程付款进度安排：
1.7.2本合同签订之日起7个工作日内，甲方预付合同包死价总价款的       ，用于乙方备料。当工程施工的工程量达到     ，甲方向乙方支付至合同包死价总额的     ； 工程全部竣工并通过相关部门验收合格后开展结算审计，最终结算金额取审计审定金额与乙方的送审金额二者中的取最小值，且不得超过包死价（如最小值超过包死价，则以包死价作为最终结算金额）。承包人应按发包人要求开具全额增值税专用发票，发包人向承包人支付至最终结算金额的      ；余款转为工程质保金（最终结算金额的     ），待质保期结束且无任何质量问题的情况下，发包人向承包人无息返还质保金。质量保修期为工程验收合格且甲方代表在最终验收记录上签字之日起   年。
第二条 工程规范
本协议约定各项工程应按照国家、行业或地方规定的标准和规范进行，主要标准和规范如下：
1．建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-2001）。
2．建筑安装工程质量检验评定统一标准（GBJ300-88）。
3．装饰工程设计规范。
4．装饰工程防火设计规范。
5．民用建筑工程室内环境污染控制规范（GB50325-2001）。
6．建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范（GB/T50312-2000）。
7．火灾自动报警系统施工及验收规范（GB50166-92）。
8．建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范（GB50242-2002）。
9．安防设施（GA38-2023）。
10．依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及辽宁省、沈阳市、行业的一切有关法规、规范的要求，如各标准及规范要求有出入则以较严格者为准。
11．严格执行国家、省市现行的建设工程施工及工程质量验收规范、施工技术标准、程序、建设工程施工工艺操作规程、“建设工程质量管理条例”、“工程建设强制性标准”、“工程建设标准强制性条文”、“建设工程安全生产管理条例”、“建筑施工安全检查标准JGJ59-2011”以及有关建筑质量、安全施工的各项规定、建筑材料及半成品备案证制度等有关文件、规定、施工图纸、技术交底、地质勘察等有关技术说明和“建筑工程质量检验评定标准”、“建筑安装工程质量检验评定统一标准”等。
国内没有相应标准、规范时，乙方应提出施工工艺，经甲方代表和设计单位批准后执行。
第三条　图纸
3.1提供方：甲方提供蓝图
3.2图纸确认：经甲乙双方确认后作为施工图纸
本协议项下工程设计图纸和施工图纸为本协议组成部分。
第四条　乙方代表
姓名：      职务：       联系电话： 

乙方代表按照以下要求，行使合同约定的权利，履行合同约定的义务： 
　　4.1乙方代表可委派有关具体管理人员，行使自己部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前７天通知甲方。 
为保证施工顺利，在未经甲方同意的情况下乙方代表不进行变动，如甲方认为其不适合该职位并要求乙方撤换时乙方必须撤换该代表。
　　4.2乙方的指令、通知由乙方代表本人签字并加盖乙方公章后，以书面形式交给甲方代表，甲方代表在回执行上签署姓名和收到时间后生效。
　　4.3乙方代表应按合同约定，及时向甲方提供所需指令、批准、图纸并履行其它约定的义务。
4.4乙方代表易人，乙方应于易人前７天书面通知甲方并得到甲方同意，否则不予撤换。后任继续履行协议文件约定的前任的权利和义务。
4.5乙方代表按甲方批准的施工组织设计（或施工方案）和依据协议发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保护人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方送交报告。

4.6全部工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的工程档案。
第五条　甲方驻工地代表
甲方任命下列人员为驻工地代表，按以下要求行使协议约定的权利，履行协议约定的义务： 
　　姓名：史连魁       职务：机构管理岗副经理         联系电话： 024-22970026
5.1甲方代表可委派有关具体管理人员，行使自己部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前７天通知乙方。 
　　5.2甲方的指令、通知由甲方代表本人签字并加盖甲方公章后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执行上签署姓名和收到时间后生效。
　　5.3甲方代表应按协议约定，及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其它约定的义务。
5.4甲方代表易人，甲方应于易人前7天通知乙方，后任继续履行协议文件约定的前任的权利和义务。
　　第六条　甲乙双方工作
6.1乙方自行组织施工人员，负责提供施工所需水、电、热力、电讯等管道线路，从施工场地外部接至工程地点，费用由乙方承担：
6.2乙方负责本工程涉及的市政配套部门及有关部门的联系和协调工作；
6.3乙方负责协调施工场地内各交叉作业施工单位之间的关系，保证按合同的约定顺利施工；
6.4乙方协助甲方办理施工所需的有关批件、证件和临时用地等的申请报批手续； 
6.5甲方组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底；
6.6乙方自行提供工程施工设备和设施；
6.7乙方完成工程设计和施工设计，经甲方代表批准后使用；
6.8向甲方代表每十日提供工程进度计划及相应统计报表和工程事故报告；
6.9按工程和安全需要提供施工使用的照明、看守、围栏和警卫。乙方保证做好安全施工工作，乙方施工过程中造成的财产和人身伤害由乙方自行承担责任，甲方不承担任何责任；
6.10乙方遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，需办理有关手续的，由乙方负责办理并承担由此发生的费用。
6.11乙方遵守政府和有关部门对施工现场的一切规定和要求，如对相应规定未尽到注意义务，乙方自行承担由此产生的损失、罚款和费用。
6.12乙方保护好建筑物结构和相应管线、设备；
6.13工程竣工后交付使用前，乙方有义务对该工程进行必要的维护并承担相应的费用。
6.14乙方负责向施工现场所在物业公司缴纳涉及装修相关的押金并承担装修期间产生的水、电、装修垃圾清运费等全部费用。

由于乙方不履行上述义务，造成工期延误和经济损失，责任由乙方承担。
6.15甲方负责协调会审图纸的设计交底的时间：开工前
第七条  乙方应在本合同签订后    日内，将施工组织设计（或施工方案）和进度计划提交甲方代表。甲方应及时予以批准或提出修改，乙方按批准的进度计划组织施工，接受甲方代表对进度的检查、监督。工程实际进展与进度计划不符时，甲方可以根据乙方的建议提出修正措施，乙方代表应当执行。
第八条　延期开工
乙方按本协议约定的开工日期开始施工。乙方不能按时开工，应在约定的开工日期７天前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，竣工工期不予顺延。
　　甲方征得乙方同意并以书面形式通知乙方后，可要求推迟开工日期，相应顺延工期。
　　第九条　暂停施工
甲方代表在确有必要时，可要求乙方暂停施工，乙方应妥善保护已完工工程。停工责任在甲方，相应顺延工期；停工责任在乙方，由乙方承担相应的费用，赔偿由此给甲方或第三方造成的损失且甲方有权扣减停工期间的工程款折抵该费用或赔偿，工期不顺延。
第十条　工期延误
由于以下原因造成工期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。 
1．经甲方同意的设计变更； 
2．不可抗力；
3．为执行政府  /    或由于市政配套设施接通原因而引起的延期；
乙方在以上情况发生后7天内，就延误的内容向甲方代表提出报告，甲方代表在收到报告后7天内予以确认、答复。 
　　非上述原因，工程不能按协议工期竣工，乙方按约定承担违约责任。 
　　第十一条　工期提前
施工中如甲方需要提前竣工，双方应拟定提前竣工协议。乙方按协议修订进度计划报甲方批准执行。施工中如乙方需要提前竣工，须经甲方同意。
第十二条　检查和返工
乙方应认真按照本协议约定标准、规范、设计图纸、施工图纸和样板间标准以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及总监理工程师检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及总监理工程师要求返工、修改，因乙方自身原因导致返工、修改的费用由乙方承担，工期不顺延。
甲方指定的设计单位对该施工工程有监督权，确认乙方是否完全按施工图设计进行施工，包括施工过程中的设计变更，乙方的施工达不到设计要求的，乙方必须无条件按设计单位的整改意见进行整改，整改后达到设计要求。
　　第十三条　工程质量等级
工程质量由质量评定部门沈阳市建设工程项目管理中心进行评定，出具书面报告。
　　达不到约定质量要求的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求返工，直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任。因甲方原因达不到约定条件，由甲方承担返工的费用，工期相应顺延。 
　　双方对工程质量如有争议，甲乙双方共同委托质量监督部门进行鉴定，鉴定费用及因此造成的损失，由责任一方承担。 
　　第十四条　隐蔽工程和中间验收
隐蔽工程或需要中间验收工程，乙方自检合格后48小时内通知甲方代表参加。通知内容应包括乙方自检记录、隐蔽工程和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。
甲方代表不能按时参加验收，须在开始验收24小时之前向乙方发出顺延通知。
　　第十五条　重新检验
无论甲方代表是否参加验收，当其提出对已经验收的隐蔽工程和中间验收工程进行重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新隐蔽或修复。检验合格，甲方承担由此发生的追加费用，相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的费用，工期不予顺延。
第十六条　主要材料
乙方对于设计单位已指定的主要材料必须严格执行，安装前材料样板必须提供给设计师进行确认，主要材料的具体标准详见附件3，经确认的材料样板验收后封存，作为材料供应和竣工验收的实物标准。乙方须提供具备合格资质的供应商提供的主要材料购置发票供甲方审阅。
第十七条　甲方变更设计
甲方变更设计，应在变更设计的工程施工前7天通知乙方。乙方在接到通知后立即停止施工。甲乙双方共同对施工项目增减、工期、预算、图纸等进行确认和修改。
第十八条　乙方变更设计
乙方提出变更设计和对原定材料的换用，必须经甲方代表及设计单位批准。
　　乙方应依据甲方提供的施工图纸、技术要求、工程量清单，综合考虑企业自身情况及各种市场因素制定出切实可行的施工组织设计，乙方应结合施工图纸，现场踏勘情况自行调整设计及工程量。乙方自行增加的项目及费用，甲方不承担相应的费用和责任，并有权要求乙方承担因此给甲方造成的损失。
第十九条　设计变更对工程影响
发生甲方变更设计后，乙方按甲方代表的要求，进行下列对工程影响的变更：
　　1．增减协议中约定的工程数量； 
　　2．更改有关工程的性质、质量、规格； 
　　3．更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸； 
　　4．增加工程需要的附加工作； 
　　5．改变有关工程施工时间和顺序；
6. 其他依据设计变更应当进行的工作。
甲方对设计变更进行书面确认，按照协议有关条款相应履行。
第二十条　竣工验收及交付
乙方需在      年    月    日（含）之前竣工且工程需符合验收合格标准：包括但不限于取得消防验收合格证、安防验收、物防验收等部分验收合格证，装修场所具备开业条件等。乙方于上述日期前向甲方代表提供完整的竣工资料和竣工验收报告。甲方代表收到竣工验收报告后，在十个工作日内组织验收，并在验收后十个工作日内给予批准或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。
验收不合格的，乙方应无条件按照合同约定及甲方要求进行返工并承担因此产生的一切费用，交付时间....
第二十一条　保修
乙方保修内容如下：
保修项目：装饰装修全部项目及软装工程
内容：乙方施工全部内容
范围：乙方施工全部内容
期限：     年
质量保修金：最终结算金额的3%
保修期从工程竣工验收合格且甲方代表在最终验收记录上签字之日算起。分单项验收的工程，按单项工程分别计算保修期。 
　　保修期内，乙方应在接到修理通知之后三日内派人修理，否则，甲方可委托其他单位或人员修理，所发生的费用由甲方在预留的质保金内扣除，质量保修金不足以补偿甲方维修费用的,乙方应继续承担赔偿责任。
　　第二十二条　争议
本协议执行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，当事人协商不成的，可向甲方所在地人民法院起诉。 
　　发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：
1．合同确已无法履行；
2．双方协议停止施工；
3．法院要求停止施工。 
　　第二十三条　违约责任

1．乙方已明确知晓甲方对工程进度的特别要求，若因乙方原因在本合同约定的竣工日期未按要求完成施工，每延期一日按5000元/天向甲方支付违约金。延期超过三十天的，甲方有权另行组织施工力量施工，所发生的一切费用由乙方承担。
2．乙方确保本项目消防验收合格，并全力配合安防要求进行施工，若因乙方原因导致安防验收不合格，乙方须对本装修项目进行整改，保证安防验收合格。如果未通过工程验收，且通过返工无法补救，以至于影响到工程竣工交付使用日期，承包人应向发包人另行支付合同包死价10%的违约金；由此给发包人造成的损失，由承包人负责赔偿，且发包人有权解除合同，另行组织施工，所发生的一切费用及由此给发包人造成的损失由承包人承担。
3．如果发生质量事故，承担全部的法律责任外，还应当向发包人另行支付合同包死价30%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，还应赔偿甲方因此受到的全部损失。

4．甲方不能及时履行义务，相应顺延工期，甲方发生使合同无法履行的行为，应承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的损失。
5．除非双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 
　　6．因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应以书面形式通知违约方，违约方必须在收到通知之日起7天内做出答复，超过7天不予答复视为同意中止或解除合同，由违约方承担违约责任。
　　第二十四条　安全施工
乙方要按有关规定，采取严格的安全防护和防火措施，并承担由于自身原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和因此发生的费用。
发生重大伤亡事故，乙方应按规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门的要求处理。乙方要为抢救提供必要条件。发生的费用由乙方承担。
乙方应制定周密的安全保护和防火措施，确保建筑物内的财产和人员的安全，安全保护措施费用，由乙方承担。 
第二十五条　不可抗力
不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽量减少损失，并在不可抗力发生后24小时内向甲方代表通报情况。不可抗力发生时段，工期相应顺延。 
　　第二十六条　保险
在施工场地内，乙方负责办理建筑物和施工场地内人员人身保险和设备财产保险，并支付一切费用。 
　　投保后发生事故，乙方应在事故发生后 5 天内向甲方提供工程损失情况和估价报告。
第二十七条　工程停建或缓建
由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件。

第二十八条  其他约定
为确保装修风格、质量、效果，软装工程项下物品采购前需通过甲方及设计师审核同意后进行采购。（明细见附件3）
第二十九条　协议的生效与终止
本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章之日起生效。在乙方竣工验收合格，乙方将工程交付甲方后，本合同权利义务终止，但保修条款、违约责任承担条款继续有效，且乙方仍应履行通知、协助、保密等后合同义务。
第三十条　协议组成及份数
1．本合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2．本合同自双方签字、盖章之日起生效。

3．本合同一式 伍 份，甲方执 叁 份，乙方执 贰 份。

4．本合同附件：

附件：1.建筑装饰工程质量保修书
2.安全生产管理协议书

          3.软装工程项下物品采购明细表
甲方（盖章）：　　　　　　　　　　乙方（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：              法定代表人（签字或盖章）：
附件1
建筑装饰工程质量保修书

发包人（全称）：华夏银行股份有限公司沈阳分行
承包人（全称）：
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对华夏银行股份有限公司沈阳私人银行专属客户服务场所项目。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围为华夏银行股份有限公司沈阳私人银行专属客户服务场所项目以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：乙方施工全部内容，质量保修期为  年。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定装修工程的质量保修期为  年，其中室内防水工程质量保修期为   年。质量保修期自工程竣工验收合格且甲方代表在最终验收记录上签字之日起计算。
三、质量保修责任
1．属于保修范围内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7日内派人维修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用由承包人承担，发包人可在承包人预留的质量保修金中相应扣减。
2．发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：    /      。
本工程质量保修书，由发包人、承包人双方共同签署，作为《建筑装饰工程施工协议》附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）：
    法定代表人/主要负责人（签字或盖章）：
         年    月    日
 承包人（公章）：
  法定代表人/主要负责人（签字或盖章）：
        年     月    日

附件2
安全生产管理协议书
甲方：华夏银行股份有限公司沈阳分行

乙方：                            
鉴于甲乙双方签订工程名称：华夏银行股份有限公司沈阳私人银行专属客户服务场所项目的《建筑装饰工程施工协议》（以下简称“主合同”），为了加强作业现场的安全作业管理，深入贯彻“安全第一，预防为主”安全生产方针，保证在作业中的人身安全，确保作业生产顺利进行，根据《中华人民共和国安全生产法》和《工贸企业重大事故隐患判定标准》等法律、行政法规等规定，明确双方的安全责任，确保作业安全，保证员工和其他所有施工人员在作业过程中人身健康安全，预防发生各类作业安全事故，经双方协商，甲乙双方自愿签订本协议。
    第一条：乙方在施工前必须具备有关资质和条件方可施工。确认其符合且具备下列条件：持有相关部门颁发的营业执照和资质证书：持有法定代表人身份证明书、授权委托书。相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证符合安全生产要求。配备的机械、及安全防护设施、安全用具满足安全生产需要。应有的安全管理制度齐全。包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。
第二条：甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规，双方必须共同遵守《中华人民共和国安全生产法》和《工贸企业重大事故隐患判定标准》的各项安全管理制度。

第三条：甲方承担的安全责任、权利：

（一）甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；

（二）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚；

（三）甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令停工作业。

第四条：乙方的责任、权利：

（一）乙方作业时是安全生产的第一责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度，凡涉及与周边单位纠纷、交通安全、人员安全等安全责任事故由乙方负责。

（二）乙方负责为所有乙方安装作业人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在作业过程中如发生人身伤亡事故，由乙方承担全部负责；

（三）乙方作业前必须编制作业安全技术措施，经过甲方审查通过并备案，对所有参加作业的人员传达贯彻学习并签字确认，作业中严格按照安全技术措施进行作业。

（四）乙方作业人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理。所有参加作业的人员必须符合国家相关规定要求并持证上岗，特种作业人员还必须持有特种作业操作证。乙方必须将作业中可能产生的危害和意外事故告知所有参加作业的人员，并采取可靠的安全措施。

（五）作业过程中乙方必须配备专职及兼职安全检查人员，负责作业过程中的安全监督，有组织有秩序地作业。乙方各级领导、工程技术人员、安全管理人员和具体作业人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定。乙方应对现场安装作业的行为完全负责，乙方安装作业人员不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作。

（六）乙方作业中所需的安全防护器材必须配置到位，作业现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全作业需要时，人员不得进入作业现场。

（七）作业过程中乙方如需使用水、电等资源时，乙方必须提出书面申请，经甲方同意，由甲方专业人员指定接水、电地点，电器线路和管路连接必须符合国家相关规范。

（八）开工前，乙方应组织人员对作业区域、作业环境及使用甲方的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认作业现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

（九）乙方在每次组织作业前必须对在作业中可能产生意外而波及的区域周围设置警戒线，悬挂警示牌，并设专人看管，禁止人员进入，必要时采取防护性措施或做封闭处理。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与作业无关的甲方设施设备，不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。

（十）乙方作业人员应在作业区域内活动，不得随意进入非作业区域，分散作业时，乙方必须在各分散作业区内至少明确一名专职人员负责协调和安全监督。

（十一）作业过程中如需动火作业，乙方必须向甲方有关单位、部门提出申请，经批准并确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业，动火作业过程中甲乙双方安全人员必须同时在现场监督。

（十二）乙方必须按照工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案、火灾应急预案、防触电、防冻应急预案等。

（十三）在不影响甲方安全生产运行的前提下，甲方根据乙方书面申请提供便利条件和服务，并指定专人负责作业期间的工作关系的协调。甲方有权随时对作业情况进行监督检查，有权制止违章作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令作业队伍停工。

（十四）乙方作业人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理。

第五条：本协议作为主合同的附件，与主合同具有同等效力。

第六条：就本协议的解释、效力或履行所产生的争议，甲乙双方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

第七条：本协议自甲乙双方加盖公章之日起生效，本合同一式 伍 份，发包方执 叁 份，承包方执 贰 份。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

签订时间：                                  签订时间：
附件3
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第五章   工程量清单

与招标文件一同发放

   图 纸

与招标文件一同发放
第二卷

第七章  技术标准和要求

第三卷

第八章  投标文件格式

                （项目名称）

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：：                （签字或盖章）

        年        月        日
目    录

第一卷  商务及综合部分

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、联合体协议书（不适用）

五、项目经理无在建项目承诺书

六、投标保证金

七、已标价工程量清单

八、项目管理机构

九、拟分包项目情况表

十、资格审查资料

十一、其他材料

按招标文件规定提交的其它材料及投标人补充的其它材料

第二卷  技术部分

十二、施工组织设计

一、投标函及投标函附录

（一）投标函
                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                                              （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写：）     佰     拾    万     仟    佰    拾    元    角    分（RMB：小写        元）的投标报价完成本项目的施工；

我方保证在         日历天完成本工程，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到         标准 。
2．我方承诺在投标有效期90日历天内不修改、撤销投标文件。

3．我方金额为人民币（大写：）         （RMB：小写       元）的投标保证金与本投标函同时递交。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方承诺不以任何形式推迟工期，无条件履行合同中工期延误的处罚条款。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

地址：                                     
电话：                                     
邮政编码：                                 
        年        月        日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明（身份证复印件）
                          投标人：                 （盖单位公章）

                                          年       月       日           

三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：代理人身份证明（身份证复印件）
投标人：                               （盖单位公章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                                      
       年       月       日

四、联合体协议书（不适用）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）设备采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                  。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：



（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：
      （签字）

联合体成员名称：
      （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：      （签字）

联合体成员名称：
      （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：      （签字）

…… 

     年     月     日
五、项目经理无在建项目承诺书

              （招标人名称）：
我方在此声明，我方拟派往                 （项目名称）的项目经理        （项目经理姓名）目前没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。中标后不更换项目经理，且必须驻场管理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）
年  月  日
六、投标保证金

附电汇凭证

七、已标价工程量清单

投 标 总 价

招    标    人：                                 
工  程  名  称：                                      

投标总价（大写）：                                   
（小写）：                                   
投   标   人：                              （单位盖章）

法定代表人或其授权人：                              （签字或盖章）

编   制  人：                                （加盖注册造价师印章并签字） 

编  制  时 间：                                  

主要设备材料价格表

	序号
	编号
	名称
	规格、型号
	产地、厂家、品牌
	单位
	单价（元）

	
	…….
	
	
	
	
	

	...
	…….
	
	
	
	
	

	...
	…….
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


八、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表

附表一  项目经理简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	级别
	

	专业
	
	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	
已完成工程项目情况


	招标人
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：

⑴投标文件中附项目经理的注册建造师证、安全生产考核合格证、职称证、身份证等资料的复印件。

⑵项目经理的注册建造师证的注册单位必须与投标人名称保持一致
⑶同一项目经理不得同时承担两个及以上工程的在建施工。
附表二  技术负责人简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	级别
	

	专业
	
	参加工作时间
	
	从事技术负责人工作年限
	

	
已完成工程项目情况


	招标人
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：技术负责人应附有关职业资格证、身份证等资料的复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明。

附表三  其他主要人员简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	级别
	

	参加工作时间
	
	专 业
	

	
已完成工程项目情况


	招标人
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）等资料的复印件。
九、拟分包项目情况表

	分包人名称
	
	地 址
	

	法定代表人
	
	电 话
	

	营业执照号码
	

	资质等级及号码
	

	拟分包的工程项目
	主 要 内 容
	预计造价（万元）
	已经做过的同类工程

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


十、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人应提供如下资料复印件：

附件1：企业法人营业执照副本

附件2：施工资质证书

附件3：安全生产许可证

附件（一）
投标人控/参股及管理关系情况申报表

致：采购人名称：

我方参加                   项目的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控/参股、关键管理人员信息及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

	申报人名称
	【XX公司[投标人名称]】

	法定代表人/单位负责人
	姓  名
	【XX [供应商法定代表人（负责人）姓名]】

	
	身份证号
	【XX [供应商法定代表人（负责人）身份证号]】

	控股股东/投资人名称及出资比例
	【XX公司/XX[自然人]，出资比例XX%，[投标人控股股东/投资人名称及出资比例]】

	非控股股东/投资人名称及出资比例
	【XX公司/XX[自然人]，出资比例XX%，[投标人非控股股东/投资人名称及出资比例，应从出资比例由高到低进行填写]】

	关键管理人员信息
	注：本表根据投标人企业组织架构情况填写“法人、董事长、董事、股东（如有）、监事（如有）、总经理（如有）”以及是否还任职其他企业的相关情况，填写事例如下：

1.【XX职务：XX[姓名]、xxxxxx[身份证号码]，[从职位由高到低进行填写]】，任职的其他企业情况（如有）：XX企业XX职务。
....

	关联关系单位名称
	本项填写投标持股比例超过20%(含)的单位名称，或者投标人被持股持比例超过20%(含)的单位名称。

	备注：如未有相关情况，请在相应栏填写“无”


附件：

1.提供通过“企查查”中投标人“股权穿透图”的查询截图。

2.提供通过“企查查”中“企业主页”→“主要人员”查询截图，以及关键管理人员“当前担任（如有）”和“在外任职（如有）”查询页面截图（关键管理人员须逐一查询）。

附件（二）

投标人提供通过“企查查”中“经营风险”→“欠税公告”的查询截图（查询时间：自本招标公告发布之日起至投标截止时间止）。
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附件（三）
（1）2023年1月1日至今发生的诉讼、仲裁及执行情况表
	序号
	诉讼或仲裁事项
	诉讼或仲裁中的地位
	缘由
	结果
	备注

	一
	诉讼事项
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	二
	仲裁事项
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	三
	执行事项
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人应对可能直接影响履行本项目合同的近年发生的诉讼、仲裁及执行在上表中作出说明，并在本表后应附法院或仲裁机构做出的判决、裁决、裁定等有关法律文书原件扫描件（若有），如无上述情况，则应在“诉讼或仲裁中的地位”一列中填“无”。
（2）投标人提供通过“企查查”查询的“自身风险”信息截图。
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十一、其他材料

按招标文件规定提交的其它材料及投标人补充的其它材料
十二、施工组织设计

按招标文件及评标办法要求自行编写

15

Sheet1

		华夏银行沈阳分行私人银行中心客户服务专属场所装修工程项目软装及定制柜清单

		序号		名称		位置		单位		数量		规格		含税单价（元）		含税总价（元）		备注		图例

		落地柜

		1		落地墙柜		视频会议室		平		13.00		柜子1800*300*3400
*2个				0.00		材质为EO级板材（甲醛释放量≤0.05mg/m3），五金件使用优质五金配件，优质环保水性漆，两面均衡油饰，表面平整，无颗粒，颜色均匀，耐磨性强；超强质感，柜体内嵌灯带。整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		2		落地墙柜		客户洽谈室（女性）		平		13.00		柜子1800*300*3400
*2个				0.00		材质为EO级板材（甲醛释放量≤0.05mg/m3），五金件使用优质五金配件，优质环保水性漆，两面均衡油饰，表面平整，无颗粒，颜色均匀，耐磨性强；超强质感，柜体内嵌灯带。整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		3		落地墙柜		茶室		平		10.50		柜子，3000*400*3400				0.00		材质为EO级板材（甲醛释放量≤0.05mg/m3），五金件使用优质五金配件，优质环保水性漆，两面均衡油饰，表面平整，无颗粒，颜色均匀，耐磨性强；超强质感，柜体内嵌灯带。整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		4		落地墙柜		小型洽谈室		平		13.00		柜子3600*300*3400				0.00		材质为EO级板材（甲醛释放量≤0.05mg/m3），五金件使用优质五金配件，优质环保水性漆，两面均衡油饰，表面平整，无颗粒，颜色均匀，耐磨性强；超强质感，柜体内嵌灯带。整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		5		水吧台+后柜+操作间柜		水吧台		平		34.60		吧台3400*600*1200
柜子8800*600*3400				0.00		材质为EO级板材（甲醛释放量≤0.05mg/m3），五金件使用优质五金配件，优质环保水性漆，两面均衡油饰，表面平整，无颗粒，颜色均匀，耐磨性强；超强质感，柜体内嵌灯带。水吧台：框架为仿古铜不锈钢，台面为岩板石材材质，柜体为EO级板材（甲醛释放量≤0.05mg/m3），内藏led灯带，灯带外侧山水亚克力。五金件使用优质五金配件
油漆：优质环保水性漆，两面均衡油饰，表面平整，无颗粒，颜色均匀，耐磨性强；超强质感 含灯带和台面。吧台高度1200mm.台面高度800mm上反400mm外檐，三边外侧200宽理石台面。
内含紫外线烘干消毒柜，尺寸规格见深化图纸
整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		6		落地墙柜		客户洽谈室（玉石）		平		5.00		柜子650*320*3200
柜子650*320*3400				0.00		材质为EO级板材（甲醛释放量≤0.05mg/m3），五金件使用优质五金配件，优质环保水性漆，两面均衡油饰，表面平整，无颗粒，颜色均匀，耐磨性强；超强质感，柜体内嵌灯带。整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

				落地柜金额小计												0.00

		壁画+挂画

		7		绿植景观		前厅		项		1.00		3600*600				0.00		主材：天然太湖石原石，人工修整打磨，保留自然镂空、褶皱肌理；无人工上色，天然石纹色差、孔洞属于石材原生特征；分大小多组山石错落搭配，营造层叠山景层次。搭配迷你仿真蕨类 / 小叶观叶绿植，过胶 PE 叶片，柔韧不掉色、免养护；固定于石缝砾石间，点缀弱化硬质石材生硬感，室内长期摆放无枯萎风险。所有造景部件工厂预组装成型，内部环保泡沫稳固填充，整套可整体搬运，现场仅需摆放就位，无需现场堆砌施工。整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		8		壁画硬包		入户大堂走廊		平		6.12		1800*3400				0.00		底板采用9mm E0 多层实木板底板 哑光橘红精雕布艺+数码水墨松纹印花、哑光金属收边；不含墙面找平、电路灯带、端景台与灯具，面料色差以小样为准，整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		9		油画		会议厅		平		24.82		7300*3400				0.00		丙烯手绘山水画，哑光金属收边，面料色差以小样为准，整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		10		硬包壁画		会议厅		平		30.60		1500*3400*6				0.00		浮雕壁布；环保精雕描金工艺，数码水墨松纹印花，哑光金属收边；不含墙面找平、电路灯带、端景台与灯具，面料色差以小样为准，整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		11		硬包壁画		客户洽谈室（女性）		平		7.82		2300*3400				0.00		浮雕壁布；环保精雕描金工艺，数码水墨松纹印花，哑光金属收边；不含墙面找平、电路灯带、端景台与灯具，面料色差以小样为准，整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		12		硬包壁画		小型会客厅		平		17.00		5000*3400				0.00		9mm E0 多层实木板底板 含弧面造型，精雕描金工艺，数码水墨松纹印花，哑光金属收边；不含墙面找平、电路灯带、端景台与灯具，面料色差以小样为准，整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		13		硬包壁画		小型会客厅		平		9.00		3600*2500				0.00		浮雕壁布；环保精雕描金工艺，数码水墨松纹印花，哑光金属收边；不含墙面找平、电路灯带、端景台与灯具，面料色差以小样为准，整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		14		挂画		小型会客厅		幅		1.00		700*1200				0.00		加厚仿古宣纸矿物微喷禅意茶山水，哑黑合金画框，防潮背板配套挂扣；天然材质色差正常，整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		15		油画		茶室		平		11.50		5200*2200				0.00		丙烯手绘山水画，哑光金属收边，面料色差以小样为准，整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		16		玉雕画		客户洽谈室（玉石）		个		1.00		1800*850				0.00		天然岫岩玉石，拼接镶嵌在底板上，搭配实木画框，悬挂立体装饰画。整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		17		壁画硬包		客户洽谈室（盛京）		平		30.60		9000*3400				0.00		浮雕壁布；环保精雕描金工艺，数码水墨松纹印花，哑光金属收边；不含墙面找平、电路灯带、端景台与灯具，面料色差以小样为准，整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		18		壁画硬包		客户洽谈室（流水）		平		10.00		4000*2500				0.00		9mm E0 多层实木板底板 含弧面造型，精雕描金工艺，数码水墨松纹印花，哑光金属收边；不含墙面找平、电路灯带、端景台与灯具，面料色差以小样为准，整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		19		装饰画		客户洽谈室（工业）		幅		3.00		650*900				0.00		加厚哑光宣绒亚麻底布，UV 微喷辽宁厂区工业复古风景，超薄哑光铝合金窄框，防潮背板配隐形挂码；面料印刷轻微色差正常，整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		20		壁画硬包		水吧区		平		6.20		2000*3100				0.00		浮雕壁布；环保精雕描金工艺，数码水墨松纹印花，哑光金属收边；不含墙面找平、电路灯带、端景台与灯具，面料色差以小样为准，整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

				壁画+挂画金额小计												0.00

		窗帘

		21		窗帘		会议厅		米		24.00		9000*3400				0.00		窗纱遮光率30%.100%全新原生聚酯加捻长丝，无回收再生料，原厂定织高密双层交织结构，标准克重 
360–420g/㎡，纱线防静电加柔处理，不易积灰抽丝，满足国内外出口纺织标准。
功能后续需根据甲方要求进行修改

		22		木百叶		客户洽谈室（玉石）		平		12.92		3700*3400				0.00		天然进口椴木实木叶片，遮光率90%.高温烘干防腐防潮，水性环保漆封边，铝合金上下轨道 + 实木调节梯带，静音调节绳
功能后续需根据甲方要求进行修改

		23		透景卷帘		客户洽谈室（盛京）		平		12.92		3700*3400				0.00		高密双层聚酯纤维透景纱，遮光率50%.经纬交替柔纱织造，高温原液着色，抗 UV 透光调景；加厚铝合金静音卷管，ABS 静音升降头，手动拉珠系统
功能后续需根据甲方要求进行修改

		24		透景卷帘		客户洽谈室（流水）		平		12.92		3700*3400				0.00		高密双层聚酯纤维透景纱，遮光率50%.经纬交替柔纱织造，高温原液着色，抗 UV 透光调景；加厚铝合金静音卷管，ABS 静音升降头，手动拉珠系统
功能后续需根据甲方要求进行修改

		25		折叠罗马帘		客户洽谈室（工业）		平		12.92		3700*3400				0.00		天然高支亚麻混纺面料，遮光率70%.哑光透气肌理，高温锁褶定型，环保水性染料，铝合金静音轨道。
功能后续需根据甲方要求进行修改

		26		窗帘		客户洽谈室（女性）		米		9.00		4500*3200				0.00		遮光率85%.55 棉 45 亚麻混纺麻布，石洗预缩天然哑光肌理，OEKO 环保认证，高温定型法式韩褶
功能后续需根据甲方要求进行修改

		27		电动设备		会议厅		套		1.00		10m				0.00		电压：DC24V
推力：45W/60W，最大推力 60N
适配轨道长度：单轨最长 12 米，双轨 8 米
开合速度：8~12cm/s
噪音：＜30dB（静音设计）
缓冲启停：标配软启动软停止，防撞击
功能后续需根据甲方要求进行修改

		28		电动设备		客户洽谈室（玉石）		套		1.00		3700				0.00		电压：DC24V
每分钟50/60HZ
开合速度：35转/分钟
噪音：＜30dB
防护等级IP20
功能后续需根据甲方要求进行修改

		29		透景卷帘		客户洽谈室（盛京）		套		1.00		3700				0.00		电压：DC24V
每分钟50/60HZ
开合速度：35转/分钟
噪音：＜30dB
防护等级IP20
功能后续需根据甲方要求进行修改

		30		透景卷帘		客户洽谈室（流水）		套		1.00		3700				0.00		电压：DC24V
每分钟50/60HZ
开合速度：35转/分钟
噪音：＜30dB
防护等级IP20
功能后续需根据甲方要求进行修改

		31		折叠罗马帘		客户洽谈室（工业）		套		1.00		3700				0.00		电压：DC24V
每分钟50/60HZ
开合速度：35转/分钟
噪音：＜30dB
防护等级IP20
功能后续需根据甲方要求进行修改

		32		电动设备		客户洽谈室（女性）		套		1.00		4500				0.00		电压：DC24V
推力：45W/60W，最大推力 60N
适配轨道长度：单轨最长 12 米，双轨 8 米
开合速度：8~12cm/s
噪音：＜30dB（静音设计）
缓冲启停：标配软启动软停止，防撞击
功能后续需根据甲方要求进行修改

				窗帘金额小计												0.00

		灯具

		33		吊灯		入户大堂走廊		个		1.00		260*200*1500				0.00		H62 全铜锻打飞檐框架，哑光古黑氟碳防锈喷涂，加厚阻燃玻璃灯罩，内置 24V 高显暖光 LED，配套铜吊链陶瓷流苏；铜件漆面、麻布肌理轻微差异正常，整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		34		吊灯		客户洽谈室（女性）		个		1.00		1000*1000*600				0.00		H62 国标全铜一体铸造 8 头蜡烛吊灯，手工黑擦金复古氟碳封釉工艺，多层对称铜弯臂，纯铜可调吊链 + 阻燃陶瓷烛台灯座；整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		35		壁灯		客户洽谈室（玉石）		个		1.00		150*200*1500				0.00		H62 国标黄铜竖向等距格栅一体成型，手工仿古古铜氟碳防锈封釉，亚克力灯罩，内置 24V 高显无频闪暖光 LED；整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		36		吊灯		小型会客厅		个		1.00		1600*180*1000				0.00		6063 铝合金双层长条灯架，哑光黑静电防锈喷涂，奶白抗黄变 PC 柔光漫射灯罩，可调不锈钢吊线 + 红铜装饰调节头，内置 24V 高显无频闪 LED 灯条；喷涂、灯罩轻微色差属正常，整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		37		吊灯		茶室		个		1.00		1600*180*1000				0.00		6063 铝合金双层长条灯架，哑光黑静电防锈喷涂，奶白抗黄变 PC 柔光漫射灯罩，可调不锈钢吊线 + 红铜装饰调节头，内置 24V 高显无频闪 LED 灯条；喷涂、灯罩轻微色差属正常，整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		38		台灯		客户洽谈室（流水）		个		1.00		400*400*480				0.00		1300℃高温高岭土窑变彩釉陶瓷底座，实木金属复合灯柱，阻燃亚麻麻布锥形柔光灯罩，E27 陶瓷灯座配三档调光电源线；窑变釉纹理每只独一无二。整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		39		台灯		客户洽谈室（工业）		个		1.00		50*150*600				0.00		加厚冷轧哑光黑铁艺配重底座立杆，北美黑胡桃木一体长条灯头，全光谱防眩光无极调光 LED 护眼光源，触控开关配低压安全适配器；整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		40		吊灯		卫生间		个		2.00		200*20*1300				0.00		H62 国标黄铜竖向等距格栅一体成型，手工仿古古铜氟碳防锈封釉，内层阻燃亚麻麻布柔光漫射罩，内置 24V 高显无频闪暖光 LED；整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		41		智能镜		卫生间		个		2.00		500*180*900				0.00		5mm 无铜高透防水银镜，一体圆弧加厚铝合金防潮边框，防水多层实木背板，内置三色温高显 LED 灯带 + 低压防水除雾膜、防水触控系统，整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

				灯具金额小计												0.00

		摆件饰品

		42		造型摆件		门厅		个		1.00		900*380*680				0.00		加厚树脂一体异形悬浮底座，镀锌防锈钢筋塑形主干，天然树皮复合包裹，抗 UV 高密度 PE 仿真松针，搭配仿真苔藓、假山微造景，整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		43		摆件		门厅		个		1.00		500*280*400				0.00		加厚冷轧铁艺一体焊接双层亭架，哑光黑氟碳防锈喷涂；树脂浮雕山水造景，实木配重底座，整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		44		玄关条案		前厅		张		1.00		1500**850*450				0.00		台面与右侧立柱：基材为白蜡木，哑光黑色烤漆；
左侧造型立柱：实木基底，古铜色金属烤漆饰面，竖向中式镂空装饰，整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		45		桌面摆件		大型活动区/小型活动区		个		7.00		580*240*500				0.00		加厚配重树脂仿岩石底座，镀锌钢筋内构树皮塑化主干，抗 UV 高密度 PE 仿真分层松针，手工苔藓碎石造景；手工造景每盆纹理略有差异，整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		46		边柜摆件		客户洽谈室（女性）		套		1.00		300*300*450				0.00		6063 加厚铝合金一体折弯多层拱形摆件，满焊抛光手工擦香槟金氟碳防锈封釉，加宽配重防滑底座。
加厚退火哑光磨砂直筒玻璃瓶，镀锌防锈铁丝骨架仿真蕨类枝条，抗 UV 分层 PE 仿真叶片，火山石苔藓干造景；手工造景疏密、玻璃透光轻微差异属正常，整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		47		柜子摆件		客户洽谈室（女性）		套		2.00		200*200*250				0.00		高温彩釉浮雕陶瓷花瓶 + 哑光素烧禅意陶瓷雕塑，加厚冷轧黑擦金氟碳铁艺几何摆件，整块恒温烘干黑胡桃木蜡油书型底座，整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		48		柜子摆件		视频会议室		套		2.00		200*200*250				0.00		高温彩釉浮雕陶瓷花瓶 + 哑光素烧禅意陶瓷雕塑，加厚冷轧黑擦金氟碳铁艺几何摆件，整块恒温烘干黑胡桃木蜡油书型底座，整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		49		柜子摆件		小洽谈室		套		1.00		200*200*250				0.00		高温彩釉浮雕陶瓷花瓶 + 哑光素烧禅意陶瓷雕塑，加厚冷轧黑擦金氟碳铁艺几何摆件，整块恒温烘干黑胡桃木蜡油书型底座，整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		50		桌面摆件		小洽谈室		套		1.00		220*220*350				0.00		高温彩釉浮雕陶瓷花瓶 + 哑光素烧禅意陶瓷雕塑，加厚冷轧黑擦金氟碳铁艺几何摆件，整块恒温烘干黑胡桃木蜡油书型底座，整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		51		花架摆件		小洽谈室		套		1.00		280*280*550				0.00		高温彩釉浮雕陶瓷花瓶 + 哑光素烧禅意陶瓷雕塑，加厚冷轧黑擦金氟碳铁艺几何摆件，整块恒温烘干黑胡桃木蜡油书型底座，整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		52		桌面摆件		茶室		套		1.00		280*280*780				0.00		高温彩釉浮雕陶瓷花瓶 + 哑光素烧禅意陶瓷雕塑，加厚冷轧黑擦金氟碳铁艺几何摆件，整块恒温烘干黑胡桃木蜡油书型底座，整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		53		柜子摆件		茶室		套		1.00		300*300*400				0.00		高温彩釉浮雕陶瓷花瓶 + 哑光素烧禅意陶瓷雕塑，加厚冷轧黑擦金氟碳铁艺几何摆件，整块恒温烘干黑胡桃木蜡油书型底座，整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		54		水吧区定制木墩加绿植		水吧台		个		1.00		480*480*1400				0.00		特制实木老榆木木墩，表面做防腐处理，阿克苏水性油漆，陶艺花盆加红枫绿植，整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		55		边几摆件		客户洽谈室（玉石）		组		1.00		300*300*550				0.00		H62 国标黄铜精密失蜡法一体铸造太湖石造型，手工分层仿古青锈氟碳封釉工艺，内置纯铜栖鸟微景观，配套三足全铜防滑底座，整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		56		茶几摆件		客户洽谈室（玉石）		组		1.00		300*300*450				0.00		高温彩釉浮雕陶瓷花瓶 + 哑光素烧禅意陶瓷雕塑，加厚冷轧黑擦金氟碳铁艺几何摆件，整块恒温烘干黑胡桃木蜡油书型底座，整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		57		柜子摆件		客户洽谈室（玉石）		组		1.00		200*200*250				0.00		高温彩釉浮雕陶瓷花瓶 + 哑光素烧禅意陶瓷雕塑，加厚冷轧黑擦金氟碳铁艺几何摆件，整块恒温烘干黑胡桃木蜡油书型底座，整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		58		茶几摆件		客户洽谈室（盛京）		组		1.00		150*200*350				0.00		加厚配重树脂仿岩石底座，镀锌钢筋内构树皮塑化主干，抗 UV 高密度 PE 仿真分层松针，手工苔藓碎石造景；手工造景每盆纹理略有差异，潮湿暴晒易老化脱漆，不含配套端景台，整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		59		茶几摆件		客户洽谈室（工业）		组		1.00		300*300*450				0.00		加厚退火哑光磨砂直筒玻璃瓶，镀锌防锈铁丝骨架仿真蕨类枝条，抗 UV 分层 PE 仿真叶片，火山石苔藓干造景；手工造景疏密、玻璃透光轻微差异属正常，整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		60		班台摆件		客户洽谈室（工业）		组		1.00		300*300*450				0.00		加厚退火哑光磨砂直筒玻璃瓶，镀锌防锈铁丝骨架仿真蕨类枝条，抗 UV 分层 PE 仿真叶片，火山石苔藓干造景；手工造景疏密、玻璃透光轻微差异属正常，整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		61		边几摆件		客户洽谈室（工业）		组		1.00		300*300*450				0.00		加厚退火哑光磨砂直筒玻璃瓶，镀锌防锈铁丝骨架仿真蕨类枝条，抗 UV 分层 PE 仿真叶片，火山石苔藓干造景整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		62		边几摆件		客户洽谈室（流水）		组		1.00		180*380				0.00		上方提梁煮茶壶；细颗粒米黄砂石，整体浅米灰暖调基底，均匀分布细密深浅杂色砂点，浅棕、灰白、浅红细砂交织。下方煮茶炉座；深灰哑光青石，深炭灰冷调基底，低反光哑光处理，整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		63		边几摆件		客户洽谈室（流水）		组		1.00		白色摆件，160*80
黑色花瓶：160*160*180				0.00		细枝观叶植物+高温彩釉浮雕陶瓷花瓶+哑光素烧禅意陶瓷雕塑，加厚冷轧黑擦金氟碳铁艺几何摆件，整块恒温烘干黑胡桃木蜡油书型底座，高温彩釉浮雕摆件（白色）真书，整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		64		班台摆件		客户洽谈室（流水）		组		1.00		160*260				0.00		单柄复古做旧陶瓷花瓶：奶白窑变粗陶釉面，整体为奶米白浅灰调陶瓷基底，釉层通透温润，瓶身自然分布深浅不一的浅棕、灰褐色晕染斑驳纹理，整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		65		吧台和柜子摆件		水吧台		组		1.00		300*300*780				0.00		加厚配重树脂仿岩石底座，镀锌钢筋内构树皮塑化主干，抗 UV 高密度 PE 仿真分层松针，手工苔藓碎石造景；手工造景每盆纹理略有差异，潮湿暴晒易老化脱漆，整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		66		定制木墩加绿植		客户洽谈室（玉石）		个		1.00		480*480*1400				0.00		特制实木老榆木木墩，表面做防腐处理，阿克苏水性油漆，陶艺花盆加红枫绿植

		67		落地盆景		水吧台		组		1.00		400*400*1100				0.00		加厚配重树脂仿岩石底座，镀锌钢筋内构树皮塑化主干，抗 UV 高密度 PE 仿真分层松针，手工苔藓碎石造景；手工造景每盆纹理略有差异，潮湿暴晒易老化脱漆，整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		68		绿植景观		水吧台		组		1.00		500*500*2000				0.00		室内驯化成熟观叶真绿植，透气无菌缓释肥营养土，粗陶透气排水原盆栽种，整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		69		香薰托盘		卫生间		组		1.00		300*300*280				0.00		加厚高透磨砂玻璃密封瓶身，天然植物萃取香薰精油，天然藤条扩香棒，实木防尘瓶盖，整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		70		盆景造型		卫生间		组		1.00		450*250*400				0.00		加厚配重树脂仿岩石底座，镀锌钢筋内构树皮塑化主干，抗 UV 高密度 PE 仿真分层松针，手工苔藓碎石造景；手工造景每盆纹理略有差异，潮湿暴晒易老化脱漆，整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		71		门牌		各个房间		个		8.00		120*750*40				0.00		底部基材高密度铝蜂窝复合板、外框不锈钢加厚型材哑光深黑古铜喷砂封釉处理，黄铜实心精雕立体字，顶部嵌入式壁灯。具体尺寸安实际图纸要求。		=DISPIMG("ID_645F82D5DFE54AEBA88A2E042BBD2334",1)

		72		新中式宋式矮边柜		小型会客厅		个		1		1200*450*800				0.00		框架采用白蜡木结构。明式简约造型，对开封闭柜门，配黄铜小拉手。
面材：进口优质胡桃或樱桃木皮材质，0.6mm厚，木皮宽度≥200mm，木皮拼接自然，纹理一致； 
基材：选用E0级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m3； 
油漆：优质环保水性漆，两面均衡油饰，表面平整，无颗粒，颜色均匀，耐磨性强；  
进口五金配件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

		73		宋式落地花几		小型会客厅		个		2		直径450*1000				0.00		框架：白蜡木榫卯结构；
方形台面，立柱纤细，底部带底座围挡，整体造型素雅简约；落地高款，用于陈设绿植盆景；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
油漆：优质环保水性漆，两面均衡油饰，表面平整，无颗粒，颜色均匀，耐磨性强。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

		74		法式玄关矮柜		客户洽谈室（女子）		个		1		1450*450*850				0.00		欧式简约造型；柜体带抽屉与封闭柜门，门板搭配法式简约线条造型；兼具储物功能及台面陈设功能。
面材：进口优质胡桃或樱桃木皮材质，0.6mm厚，木皮宽度≥200mm，木皮拼接自然，纹理一致； 
基材：选用E0级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m3； 
油漆：优质环保水性漆，哑光白色烤漆，
进口五金配件
备注：柜角为实木。

		75		新中式异形边几		客户洽谈室（流水）		个		1		φ500*550				0.00		一体化雕刻造型，台面为弧形，整体厚重简约，放于沙发侧边，用于摆放台灯、陈设摆件。
白腊木实木榫卯结构，木材含水率≤8%，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动；
油漆：采用环保水性漆，两面均衡油饰；
进口五金配件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

		76		悬浮角几		客户洽谈室（工业）		个		1		φ400*350				0.00		整体为C形一体化结构，上下双层圆形台面，单侧竖向支撑；
白腊木实木榫卯结构，木材含水率≤8%，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动；
油漆：采用环保水性漆，两面均衡油饰。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

		77		新中式实木落地花墩		客户洽谈室（玉石）		个		2		600*600*550				0.00		
白腊木实木基材，木材含水率≤8%，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动；
立面设置竖向内凹造型；
无柜门抽屉，无外露功能五金；
油漆：采用环保水性漆，哑光漆面，两面均衡油饰；进口五金配件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

		78		新中式石木结合茶台		茶室		个		1		3000*1200*750				0.00		面材：进口优质胡桃或樱桃木皮材质，0.6mm厚，木皮宽度≥200mm，木皮拼接自然，纹理一致； 
基材：选用E0级多层实木板，甲醛释放量≤0.05mg/m3； 
油漆：优质环保水性漆，两面均衡油饰，表面平整，无颗粒，颜色均匀，耐磨性强； 
台面排水开孔区域做好封闭防水处理，防止水汽侵入板材。
桌腿：左侧支撑方墩为天然石材薄板包裹，空腔设置内嵌排水区，排水软管接入墩内废水盒，侧面设置暗缝抽拉检修口，无外露拉手。右侧为实木支撑腿外包天然石材。

		79		新中式圈椅		茶室		个		6		700*700*800				0.00		框架：白腊木实木框架，木材含水率≤8%，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动；                                                                                                                                                                                                                                                               油漆：采用环保水性漆，两面均衡油饰；表面平整，无颗粒，颜色均匀，耐磨性强；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
面料：采用头层牛皮覆面；
海绵：采用优质环保高弹海绵。

		80		新中式方形锥筒底座茶台		茶室		个		1		1000*1000*750				0.00		框架采用白腊木实木结构，木材含水率≤8%，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动；
面材：进口优质胡桃或樱桃木皮材质，木皮拼接自然，纹理一致； 
基材：选用E0级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m3； 
油漆：采用环保水性漆，两面均衡油饰，表面平整，无颗粒，颜色均匀，耐磨性强；进口五金配件。（桌子底座中纤维板）


		81		新中式半圈椅		茶室		个		4		500*500*750				0.00		框架：白蜡木材质内框架，四面刨光，木材含水率≤8%，无虫蚀、腐朽材；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              油漆：采用环保水性漆，两面均衡油饰；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
面料：头层牛皮覆面；
海绵：采用优质环保高弹海绵。

		82		新中式方形角几		茶室		个		2		400*500*750				0.00		白腊木实木材质榫卯结构，木材含水率≤8%，无虫蚀、腐朽材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动；
上层天然奢石桌面，下层为实木置物层板。
油漆：采用环保水性漆，两面均衡油饰；进口五金配件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

				摆件饰品金额小计												0.00

		地毯

		83		地毯		客户洽谈室（女性）		平		11.02		3800*2900				0.00		印度高原本土绵羊粗羊毛，传统手工纺线 + 天然草木低温染色，厚度1.5cm,手工高密度打结搭配，Panja 立体割绒工艺，纯棉无胶透气底背,整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		84		地毯		茶室		平		14.70		4200*3500				0.00		印度高原本土绵羊粗羊毛，传统手工纺线 + 天然草木低温染色，厚度1.5cm,手工高密度打结搭配，Panja 立体割绒工艺，纯棉无胶透气底背,整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		85		地毯		客户洽谈室（玉石）		平		8.25		2500*3300				0.00		印度高原本土绵羊粗羊毛，传统手工纺线 + 天然草木低温染色，厚度1.5cm,手工高密度打结搭配，Panja 立体割绒工艺，纯棉无胶透气底背,整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		86		地毯		客户洽谈室（盛京）		平		8.25		2500*3300				0.00		印度高原本土绵羊粗羊毛，传统手工纺线 + 天然草木低温染色，厚度1.5cm,手工高密度打结搭配，Panja 立体割绒工艺，纯棉无胶透气底背,整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		87		地毯		客户洽谈室（流水）		平		8.25		2500*3300				0.00		印度高原本土绵羊粗羊毛，传统手工纺线 + 天然草木低温染色，厚度1.5cm,手工高密度打结搭配，Panja 立体割绒工艺，纯棉无胶透气底背,整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

		88		地毯		客户洽谈室（工业）		平		8.25		2500*3300				0.00		印度高原本土绵羊粗羊毛，传统手工纺线 + 天然草木低温染色，厚度1.5cm,手工高密度打结搭配，Panja 立体割绒工艺，纯棉无胶透气底背,整体样式符合施工图纸、招标文件要求及竣工验收标准制作，适配现场实际情况和建设单位各项使用要求。

				地毯金额小计												0.00

		其他

		89		LED超薄屏		大型活动区影壁墙		个		1.00		2200*1100				0.00		模组：磁性前维护，电源接收卡全部内置箱体；
像素间距《P2.0mm,采用高品质SMD黑灯珠，黑色面罩，提升黑位表现，保障水墨暗部层次效果。
刷新率：》3840Hz；16bit灰度等级；
亮度：400-700cd/㎡,支持环境光感应自动调亮；室内环境下画面柔和不刺眼。
对比度：》4000:1，色域》110%NTSC，色彩还原准确，可真实还原国画墨色，宣纸底色、山水色彩细节；
色温3200K-9300K连续可调
支持图片、视频播放，支持HDMI信号输入、支持U盘直读播放，局域网发布管理。
整机质保不低于1年，核心元器件（电源、接收卡）质保不低于3年，本地工程师上门维修，禁止后维护。

				其他金额小计												0.00

				金额合计												0.00

		注意：		软装及定制柜清单内所有项目需满足图纸设计要求、招标文件要求，竣工验收规范标准，现场实际情况和建设单位使用要求等。
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